Задачи планирования боевого применения и дежурства решаются автономно не в реальном масштабе времени и включают в свой состав следующие ИРЗ:

* **«Параметры радиолокационного (РЛ) поля (РЛП) в помехах и без помех»;**
* «Параметры углов закрытия РЛС в точке её дислокации»
* **«Параметры зон обнаружения (ЗО) РЛС в помехах и без помех»;**
* **«Параметры поля триангуляции ПАП».**

2. В состав ПО АРМ ИРЗ НЕ входят следующие комплексы программ (приложения):

* «Конфигуратор»;
* «База данных»;
* «Ключи сетки ПВО»;
* **«Тренажно - имитационный комплекс»;**
* «Сменные величины»;
* «Печать данных»;
* «Сетевой менеджер»;
* **«База данных ЗИ»;**
* «Карта»;
* «Редактор условных знаков».

3. Исполняемые загрузочные файлы ПО АРМ ИРЗ размещаются на диске:

* «D:\»;
* **«С:\»;**
* «А:\».

4. БД КСА на АРМ ИРЗ размещаются на диске:

* **«D:\»;**
* «С:\»;
* «А:\».

5. Какие разделы входят в состав программы «База данных»?

* **«Словарь»;**
* «Свои войска»;
* **«Справочник ТТДН»;**
* **«Штаты»;**
* **«Группировка»;**
* «Пользователь»;
* **«Базирование СВН»;**
* **«Схема выдачи РЛИ»;**
* **«Статика».**

6. Линии связи с ВКП отображаются:

* **серым;**
* зеленым;
* красным;
* синим.

7. Линии связи с СКП отображаются:

* серым;
* **зеленым;**
* красным;
* синим.

Линии связи с ОКП отображаются:

* серым;
* зеленым;
* красным;
* **синим.**

9. В чем заключается подготовка данных для решения ИРЗ:

* **в обязательном и корректном заполнении всех разделов БД, а также в выборе исходных параметров непосредственно перед решением конкретной задачи;**
* в заполнении всех разделов БД, а также в выборе исходных параметров непосредственно перед решением конкретной задачи;
* в обязательном и корректном заполнении всех разделов БД;
* в выборе исходных параметров непосредственно перед решением конкретной задачи**.**

**10.** Программное обеспечение АРМ ИРЗ обеспечивает:

* **решение информационно-справочных задач, задач планирования боевого применения и дежурства, задач непосредственно боевого применения и дежурства, задач информационной поддержки лиц боевого расчета;**
* всестороннюю оценку обстановки и обоснования решения на выполнение боевой задачи.

**11.** Комплекс информационно-расчетных задач предназначен:

* решение информационно-справочных задач, задач планирования боевого применения и дежурства, задач непосредственно боевого применения и дежурства, задач информационной поддержки лиц боевого расчета;
* **всестороннюю оценку обстановки и обоснования решения на выполнение боевой задачи.**

**12.** Информационно-справочные задачи решаются автономно в период подготовки к боевому применению и дежурству. В их состав НЕ входят следующие ИРЗ:

* **«Конфигуратор»;**
* «Топографическая основа»;
* «Средства воздушного нападения (СВН) противника»;
* «Свои войска»;
* **«База данных»;**
* «Расчет сменных величин»;
* «Автономный тренаж лиц боевого расчета»;

**13.** В базе данных КСА собирается информация о техническом состоянии и боеготовности как непосредственно замкнутых на КСА абонентов, так и за всю подчиненную группировку в целом, вплоть до каждой РЛС (ПРВ).

**- верно;**

- неверно.

14. Для чего предназначена вторая зона окна комплексов программ:

- все ответы неверны;

- **для размещения основного выпадающего меню комплекса программ;**

- для отображения информации, хранимой в БД КСА и представления ее в различных видах.

15. **Левая и правая панели** основного меню синхронизированы между собой и предназначены для отображения информации, хранимой в БД КСА и представления ее в различных видах.

**- верно;**

- неверно.

16. При щелчке левой кнопки мыши (ЛКМ) по пиктограмме появляется меню:

- **общих команд;**

- не верного ответа;

- команд управления.

17. В поле «База данных» автоматически выводится имя БД, к которой было обращение при работе с КПр «Конфигуратор».

**- верно;**

- неверно.

18. Для ого можно назначить пеленгаторы?

- ВКП;

**- СКП;**

**- ОКП.**

**19.** Основное окно комплексов программ (за исключением КПр «Сетевой менеджер» и «Конфигуратор») состоит из:

- четырех зон и двух панелей;

**- двух зон и четырех панелей;**

- трех зон и двух панелей.

20. **Панель информации** предназначена для отображения контекстной подсказки или расшифровки выбранного пользователем режима.

**- верно;**

- неверно.